Приложение № 1

**Описание объекта закупки**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Товарный знак** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателя (характеристики) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара** | | | | | |
| **Минимальное значение показателя или максимальное значение показателя** | **Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений** | **Минимальное значение показателя и максимальное значение показателя  Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений** | | **Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться** | **Единица измерения** |
| **Минимальное значение показателя** | **Максимальное значение показателя** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство обеспечения безопасности информации – защищенный носитель файлов электронной подписи для электронного документооборота | – |  | Аппаратная архитектура устройства |  |  |  |  | Защищенный микроконтроллер | шт. |
|  | Тип носителя информации (форм-фактор) |  |  |  |  | Запоминающее USB-устройство |
|  | Интерфейс подключения к считывающему устройству |  |  |  |  | USB Type-A |
|  | Минимально поддерживаемая версия интерфейса для подключения к считывающему устройству |  |  |  |  | USB 1.1 |
|  | Наличие собственной защищенной энергонезависимой памяти |  |  |  |  | Да |
|  | Тип собственной защищенной энергонезависимой памяти |  |  |  |  | EEPROM |
|  | Объем собственной защищенной энергонезависимой памяти, Кбайт | ≥ 64 |  |  |  |  |
|  | Архитектура файловой системы |  |  |  |  | FAT |
|  | Наличие поддержки функции двухфакторной аутентификации пользователей |  |  |  |  | Да |
|  | Наличие поддержки возможности разграничения уровня доступа пользователей |  |  |  |  | Да |
|  | Поддерживаемые семейства операционных систем |  |  |  |  | Microsoft Windows, GNU/Linux, Apple macOS |
|  | Наличие поддержки возможности многократной перезаписи устройства |  |  |  |  | Да |
|  | Наличие программного ограничения на число одновременно хранящихся электронных подписей |  |  |  |  | Нет |
|  | Наличие действующего сертификата соответствия требования безопасности информации ФСТЭК России (Требования доверия(4), ТУ) |  |  |  |  | Да |
| **Всего требуется товаров по данной позиции: 1745 (Одна тысяча семьсот сорок пять) шт.** | | | | | | | | | | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ   
документов, передаваемых совместно с товаром**

Таблица 2

| **№ п/п** | **Наименование товара, артикул производителя** | **Комплект документов, предоставляемых отдельно на каждое закупаемое изделие** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средство обеспечения безопасности информации – защищенный носитель файлов электронной подписи для электронного документооборота | Заверенная копия сертификата соответствия требования безопасности информации ФСТЭК России (Требования доверия (4), ТУ) |
| Формуляр на изделие |
| Эксплуатационная документация (при наличии) |
| Документы, подтверждающие гарантию |